(VT.AV.B) Мембранные баки VALTEC VT.AV.B предназначены для систем холодного водоснабжения, в том числе – питьевого, с рабочим давлением до 10 бар. Допускается также их использование в системах горячего водоснабжения и отопления с температурой теплоносителя не более 100 °С. Заводское давление в газовой камере (преднастройка) – 1,5 бара.