(TM-510P) Прибор служит для измерения избыточного давления не вязких и не кристаллизующихся жидкостей и газов, неагресcивных к медным сплавам. Максимальная рабочая температура – 150 °C. Измерительный механизм манометра – деформационного типа – выполнен из латуни, корпус – из стали. Диаметр корпуса – 100 мм. Диапазон измерений – от 0 до 10 бар. Присоединение – радиальное (нижнее), ½".