(VT.AO.B) Горизонтальные мембранные баки VT.AO.B оснащены сменной мембраной из EPDM. Корпус баков выполнен из углеродистой стали, окрашен снаружи эпоксидным полиэстером синего цвета, оборудован приварными ножками для установки и площадкой для крепления насоса.

Баки-гидроаккумуляторы VALTEC предназначены для систем холодного и горячего водоснабжения, включая питьевое. Допускается также их использование в качестве расширительных баков систем отопления с рабочей температурой до 100 °С. Заводское давление в газовой камере (преднастройка) – 1,5 бара.