Сифон для умывания бутылочного типа с уменьшенным корпусом, с отводом для подключения бытовой техники. Для подключения к канализации комплектуется гибкой трубой 32\*32/40мм

Габаритные размеры

220\*480\*70

Габаритные размеры коробки мм

570\*390\*210

Величина гидрозатвора

.

Материал горловины

сталь

Вес коробки кг

5.8

Количество шт. в коробке: 15