Сифон для умывальника бутылочного типа с нержавеющей решеткой 65мм. С литым выпуском, выход для подключения к канализации 40мм

Габаритные размеры

310\*94\*73

Габаритные размеры коробки мм

570\*400\*460

Величина гидрозатвора

60мм

Материал горловины

сталь

Вес коробки кг

10.35

Количество шт. в коробке: 50