(VLF-R-IL) Счетчик воды предназначен для измерения расхода холодной и горячей воды, главным образом – в квартирах. Наличие импульсного выхода у квартирного водосчетчика позволяет организовать дистанционное считывание показаний. Условный диаметр – 1/2"; номинальный расход воды – 1,5; максимальный – 3,0; порог чувствительности – 0,01 куб. м /ч, соответственно. Монтажная длина – 80 мм. Поставляется без присоединительных полусгонов.