(VT.RV.R) Мембранные расширительные баки VALTEC VT.RV.R предназначены для систем водяного отопления и охлаждения с рабочей температурой от –10 до 100 °С и давлением до 5 бар. Заводское давление в газовой камере (преднастройка) – 1,5 бара. В качестве теплоносителя допускается использование воды и водно-гликолевых смесей.