(VT.KIT.5) В набор уплотнительных колец №5 входят четыре паранитовые прокладки для сгонов к счетчикам воды и тепла.

Размер прокладок – под накидную гайку с внутренней резьбой ¾”, что соответствует присоединительным размерам счетчиков c диаметром условного прохода ½”.

Паронитовые прокладки из комплекта VT.KIT.5.0 пригодятся в случае повреждения или утери штатных уплотнителей полусгонов VTr.611.N, VTr.612.N, VTr.613.N, VTr.614.N, а также для комплектации других резьбовых фитингов с накидной гайкой на ¾” (в случаях, когда это требуется).