Сифон для умывальника бутылочного типа с уменьшенным корпусом. С нержавеющей решеткой 65мм. Для подключения к канализации комплектуется гибкой трубой 32\*32/40мм

Габаритные размеры

170\*415\*70

Габаритные размеры коробки мм

570\*390\*210

Величина гидрозатвора

.

Материал горловины

сталь

Вес коробки кг

5.29

Количество шт. в коробке: 15