(VT.PICV.G) В современных системах водяного отопления расход теплоносителя на отдельных участках не является постоянной величиной. Работа радиаторных терморегуляторов вызывает изменение расхода на одних участках, и, как следствие, приводит к увеличению расхода на других участках и ветвях системы.
Динамический стабилизатор расхода предназначен для поддержания настроечного значения расхода теплоносителя систем водяного отопления при изменяющемся входном давлении. Установка клапана VT.PIC предотвращает превышение расчетных расходов, тем самым производя балансировку системы в динамическом режиме, исключая появление перегретых или недогретых участков.
Стабилизатор состоит их двух частей: латунного корпуса VT.PICV с измерительными патрубками, в который устанавливаются сменные картриджи VT.PICC для настройки требуемого расхода. Таким образом, в случае внесения изменений в систему отопления (добавление или удаление отопительных приборов или ветвей) достаточно просто заменить или перенастроить картридж клапана, не снимая с трубопровода сам корпус стабилизатора.
Обращаем ваше внимание на то, что картридж VT.PICC является самостоятельной товарной позицией.
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