VT.050.N) Фильтрующий элемент для косых фильтров механической очистки VALTEC Выполнен из нержавеющей стали марки AISI 316. Размер ячеек фильтроэлемента фильтров с условным диаметром 1/2, 3/4, 1" – 500 мкм, 1 1/4 и 1 1/2" – 800 мкм, 2" – 1000 мкм.