(VTf.005.IS) Комплект гибкой подводки для подключения смесителя объединяет в себе пару подводок гибких VALTEC c концевыми элементами гайка–штуцер, 1/2” х M10, длина штуцера – 18 и 35 мм (такое сочетание обеспечивает удобное подсоединение подводки).
Подводки гибкие для воды VALTEC рассчитаны на эксплуатацию при рабочем давлении 10 бар (максимальное давление – 20 бар) и температуре от 1 до 95 °C (максимальная температура – 100 °C). Внутренний диаметр шланга – 8,5 ± 0,5 мм. Закладной ниппель, накидная гайка, пресс-гильзы и оплетка подводки изготовлены из нержавеющей стали AISI 301. Использование ниппеля из нержавеющей стали позволило исключить излом этого элемента, повысить надежность всего изделия.
Диапазон длины предлагаемых подводок – от 30 до 150 см. Это позволяет пользователю подобрать оптимальный комплект для подключения смесителя.
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