VT.0117.N) Промывной (самоочищающийся) фильтр VALTEC VT.389.N имеет запатентованную конструкцию, позволившую уменьшить размеры изделия и обеспечить высокую степень очистки рабочей среды (воды, сжатого воздуха, масла, жидких углеводородов и др.). Прежде всего, это достигается каскадной, двухступенчатой, фильтрацией – сквозь концентрически расположенные цилиндрические сетки с ячейками размером 1000 (первичная) и 250 (вторичная) мкм.

Фильтрующий элемент для самоочищающегося фильтра VT.0117.N объединяет первичную и вторичную сетки, выполненные из нержавеющей стали