(VRS.121EM.15) Циркуляционный насос VALTEC VRS.121EM предназначен для создания принудительной рециркуляции воды в системах горячего водоснабжения и может использоваться в качестве циркуляционного насоса в системах отопления с гидравлическими потерями не более 15 кПа.
Насос циркуляционный для ГВC с режимом частотного регулирования может настраиваться на постоянную частоту вращения крыльчатки с мощностью на валу от 3 до 9 Вт. В режиме частотного регулирования насос автоматически подстраивается под текущие характеристики обслуживаемой системы.
Насос оснащен сферическим ротором с интегрированным рабочим колесом. Ротор и рабочее колесо выполнены из ферромагнетика. Материал корпуса насосной части – нержавеющая сталь.
Максимальный напор насоса – 1,7 (эффективный – 1,2) м; максимальная производительность – 650 л/ч; максимальная температура рабочей среды – 95 °C; напряжение питания – 220 В (50 Гц); диаметр присоединительной резьбы – 1/2" (внутренняя).
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