Минисифон для стиральной машины. Сифон имеет систему сухого затвора

Габаритные размеры

105\*95\*85

Габаритные размеры коробки мм

390\*280\*220

Величина гидрозатвора

.

Материал горловины

.

Вес коробки кг

2.94

Количество шт. в коробке: 35