Сифон для кухонных моек с диаметром сливного отверстия 90мм, бутылочного типа с увеличенным корпусом. С разборным выпуском и нержавеющей решеткой диаметром, с жестким круглым переливом для моек из композитных материалов. Корпус перелива оборудован универсальной прокладкой для круглых и прямоугольных моек, нужная сторона прокладки достигается путем переворота. Выход для подключения к канализации 40мм

Габаритные размеры

330\*138\*118

Габаритные размеры коробки мм

570\*390\*210

Величина гидрозатвора

60мм

Материал горловины

сталь

Вес коробки кг

5.7

Количество шт. в коробке: 10