Сифон для кухонных моек с диаметром сливного отверстия 50мм, бутылочного типа с увеличенным корпусом. С разборным выпуском и нержавеющей решеткой, с жестким прямоугольным переливом для моек из нержавеющей стали. Корпус перелива оборудован универсальной прокладкой для круглых и прямоугольных моек, нужная сторона прокладки достигается путем переворота. Выход для подключения к канализации 40мм

Габаритные размеры

240\*110\*86

Габаритные размеры коробки мм

570\*400\*460

Величина гидрозатвора

60мм

Материал горловины

сталь

Вес коробки кг

11.72

Количество шт. в коробке: 30