Сифон для кухонной мойки с диаметром сливного отверстия 50мм, бутылочного типа.

С разборным выпуском и нержавеющей решеткой, с отводом для подключения бытовой техники. Для подключения к канализации комплектуется гибкой трубой 40\*40/50мм

Габаритные размеры

295\*155\*73

Габаритные размеры коробки мм

570\*400\*460

Величина гидрозатвора

60мм

Материал горловины

сталь

Вес коробки кг

12.2

Количество шт. в коробке: 30