Сифон для кухонной мойки с диаметром сливного отверстия 50мм, бутылочного типа. С разборным выпуском и нержавеющей решеткой, для подключения к канализации комплектуется гибкой трубой 40\*50мм

Габаритные размеры

270\*94\*73

Габаритные размеры коробки мм

570\*400\*460

Величина гидрозатвора

60мм

Материал горловины

сталь

Вес коробки кг

12.58

Количество шт. в коробке: 35