(VLF-20U) Водосчетчик универсальный – для измерения расхода холодной и горячей воды, главным образом – в квартирах. Условный диаметр модели – 3/4"; номинальный расход воды – 2,5 куб. м/ч. Длина прибора без сгонов – 105 мм. Резьба присоединительных патрубков – 1".

Для данной модели установлен увеличенный межповерочный интервал – 6 лет (на холодную и горячую воду).