Сифон для кухонной мойки с диаметром сливного отверстия 50мм,бутылочного типа. С разборным выпуском и нержавеющей решеткой, выход для подключения к канализации 40мм

Габаритные размеры

270\*94\*73

Габаритные размеры коробки мм

570\*400\*460

Величина гидрозатвора

60мм

Материал горловины

сталь

Вес коробки кг

12.63

Количество шт. в коробке: 50