Сифон для кухонных моек бутылочного типа с увеличенным корпусом. Без выпуска, выход для подключения к канализации 40мм

Габаритные размеры

240\*110\*86

Габаритные размеры коробки мм

570\*400\*460

Величина гидрозатвора

60мм

Материал горловины

сталь

Вес коробки кг

9.17

Количество шт. в коробке: 45