[bookmark: _GoBack](VTr.651.N) Данный резьбовой фитинг разработан для соединения трубопроводной арматуры в случаях, когда условия монтажа не позволяют использовать обычный ниппель, монтируемый с помощью рожкового ключа. После выполнения соединения ниппели под сгонный ключ полностью скрыты в муфтовых патрубках арматуры и не занимают монтажного пространства. Материал фитинга – латунь марки CW614N.
